云端发送到本地格式 ： 实验室id:设备号:设备功能号 :操作码(用:分割)

例子 ： labId:1;terminalCode:010161901;actionCode:0101;action:1（前3个是数据库里面的去数据格式里面看，然后最后一个数字是开灯是1，关灯0）

本地返回云端格式：实验室id:设备号:设备功能号 :使用情况:故障代码(用:分割)

例子：labId:1;terminalCode:010161901;actionCode:0101;condition:1;error:0(5个都是数据库里的，看数据格式就行了)