# 服务端与web的协议

IP和PORT为不确定参数，PORT默认为8080，IP看主机，协议为http请求为主,url的前缀是统一的url\_web= http://{{123.206.232.68}}:{{8080}}/Smart\_debug/web

### 设备控制

请求形式：post

url={{url\_web}}/terminal/action

参数：deviceCode: (设备号)

actionCode: (操作码)

返回：json格式

{

result: success/error

device:{

code:设备代码

name:设备名

use使用情况

}

}